**[](http://www.pak-aanhangwagens.nl/pictures/large/7-polig.jpg) De 7-polige stekker**

De7-polige stekker is de oudste en bevat alleen de belangrijkste functies.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **nr** | **code** | **functie** | **kleur** |
| 1 | L | richtingaanwijzer links | geel |
| 2 | 54G | permanente stroomdraad  of mist achterlicht | blauw |
| 3 | 31 | massa | wit |
| 4 | R | richtingaanwijzer rechts | groen |
| 5 | 58R | verlichting rechts + nummerplaat | bruin |
| 6 | 54 | remlichten | rood |
| 7 | 58L | verlichting links | zwart |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **nr** | **code** | **functie** |
| 1 | L | richting links |
| 2 | 54G | mistlamp |
| 3 | 31 | massa (voor contact 1 t/m 8) |
| 4 | R | richting rechts |
| 5 | 58R | verlichting rechts |
| 6 | 54 | remlichten |
| 7 | 58L | verlichting links |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| De Jaeger is ook een 13-polige stekker en is niet uitwisselbaar met de andere stekkers. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **nr** | **functie** |
| 1 | richting links |
| 2 | mistlamp |
| 3 | massa (voor contact 1 t/m 8) |
| 4 | richting rechts |
| 5 | verlichting rechts |
| 6 | remlichten |
| 7 | verlichting links |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | achteruitrijlampen |
| 9 | permanente stroomdraad (tbv binnenverlichting of accu) |
| 10 | plus geschakeld via contactslot (tbv koelkast) |
| 11 | massa voor 10 |
| 12 | vrij |
| 13 | massa voor 9 |